192.168.2.0 /24

255.255.255.0

11111111.11111111.11111111.00000000

új maszk: /27 255.255.255.224

192.168.2.0 /27

192.168.2.1

192.168.2.30 PC2

szórás: 192.168.2.31

2. cím: 192.168.2.2 PC1

PC1-2::router:192.168.2.1 (átjáró)

192.168.2.0 /24

új maszk: /28

255.255.255.240

5. alháló címei:

192.168.2.64 /28

1. 66

u: 78

szórás:79