192.168.100.0/24

5db alhálózat – 3 bit 24+3=27 összesen 8 alháló

5 bit a számítógépek számára – 2\*5 gép – 32-2=30

alhálónként 25+2(switch, router) cím kell