192.168.100.0 /24

5db alhálózat kell, ezért 3 bitet veszek el

-🡪 új maszk: /27 (összesen 8 alháló)

DE: emiatt 5 bitem maradt a gépek számára:

2^5 -2 = 32-2 vagyis 30 IP címem van.

alhálónként 25 + 2 (sw + router) cím kell, jó lesz! (elég a cím)